主要标的信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总报价 | 大写：壹佰肆拾万零贰仟元 |
| 小写：¥1402000.00元 |
| 2 | 交货期 | 30日历天 |
| 3 | 质保期 | 全部货物质保期为3年 |
| 4 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 质量 | 合格 |
| 4 | 货物 | 详见附表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 货物技术参数及配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额  （元） |
| 1 | 1.智能 LED 教室灯  2.智能教室黑板灯  3.光环境场景控制器  4.蓝牙耳麦 | 1-3.品牌：立达信  制造商：厦门立达信照明有限公司  4.品牌：漫步者制造商：深圳漫步者科技股份有限公司 | 1. CLC11-JE2800-01 2. BLC20-LE2500-01 3. 配套使用 4. IU1 | **1.智能 LED 教室灯**  1、一体式LED格栅防眩灯具，额定功率38W，尺寸长度1200mm  2、LED教室灯15000小时的光通维持率96.08%（15000小时的光通量与0小时的光通量之比）  3、LED教室灯色温（相关色温）在初始测试（0小时）及15000小时分别为4981K、4911K  4、LED教室灯显色指数在初始测试（0小时）Ra92.9、R9 73，15000小时 Ra92.7、R9 71.4  5、LED教室灯色容差（色品容差）在初始测试（0小时）及15000小时分别为1.1 SDCM、1.6 SDCM  6、LED教室灯满足光束角（半峰光束角）在C0-C180面及C90-C270面15000小时与初始测试（0小时）的差值（绝对值）为0.6°、0°  7、LED教室灯人体电磁辐射测试满足20kHz-10MHz感应电流密度系数0.0125  8、LED教室灯电器电子产品认证结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求  9、LED教室灯频闪质量特征认证结果为无危害频闪  10、LED教室灯蓝光危害等级为RG0（0类危险），且蓝光质量特征为低蓝光  11、LED教室灯护眼质量特征认证结果为眼舒适  12、LED教室灯依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008 》及《GB 7000.1-2015》要求通过光环境认证  13、智能控制  13.1产品灯具与场景控制器等经智能网关组成独立局域网，不受外界干扰；  13.2可通过场景控制器等实现开关控制、智能控制；  13.3灯光控制采用平滑渐变调节技术，调节过程柔和舒适；  13.4根据教学场景配置4种默认场景模式，支持快速配置；场景快速切换，根据使用需求能够快速切换整体灯光照明状态；  13.5支持自主感应调控模式，能够根据下方桌面照度进行自动光照度调节，保持桌面照度满足在设定标准（国家标准）以上；  13.6全自动模式切换功能，支持超时恢复自动运行模式，能够自动感应有无人，自动开关灯。   1. 整灯通过国家CCC认证 2. **智能教室黑板灯**   1、一体式LED防眩灯具，额定功率36W，尺寸长度1225mm  2、LED黑板灯色温（相关色温）4952K  3、LED黑板灯显色指数Ra97.9、R9 97  4、LED黑板灯人体电磁辐射测试满足20kHz-10MHz感应电流密度系数0.036  5、LED黑板灯电器电子产品认证结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求  6、LED黑板灯频闪质量特征认证结果为无危害频闪  7、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0（0类危险），且蓝光质量特征为低蓝光  8、LED黑板灯护眼质量特征认证结果为眼舒适  9、LED黑板灯依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》《GB/T 13379-2008》及《GB 7000.1-2015》要求通过光环境认证  10、智能控制  10.1产品灯具与场景控制器等经智能网关组成独立局域网，不受外界干扰；  10.2可通过场景控制器等实现开关控制、智能控制  10.3灯光控制采用平滑渐变调节技术，调节过程柔和舒适  10.4根据教学场景配置4种默认场景模式，支持快速配置；场景快速切换，根据使用需求能够快速切换整体灯光照明状态   1. 整灯通过国家CCC认证 2. **光环境场景控制器**   1、工作电压：220V·AC 50Hz  2、安装方式：暗盒/明盒安装  3、按键布局/数量：2行X3列，6按键。  4、通讯协议：Zigbee3.0。  5、通讯频率：2.4GHz。  6、最大通讯距离：30m。  7、场景一键切换功能，默认4场景/6场景模式。  8、Zigbee无线组网功能，能够与Zigbee智能灯具以及其他智能设备进行现场控制。  9、动态指示灯功能，实时显示当前操作，提升交互反馈。  10、智能窗帘控制功能。  **4.蓝牙耳麦**  1、可自动配对，即插即用。  2、可兼容多种扩音设备。  3、无线传输距离25米，信号稳定。  4、可头戴、可手持。 | 套 | 80 | 17525.00 | 1402000.00 |